--- a/dlls/user32/input.c
+++ b/dlls/user32/input.c
@@ -382,7 +382,7 @@
         if (key_state_info &&
             !(key_state_info->state[key] & 0xc0) &&
             key_state_info->counter == counter &&
-            GetTickCount() - key_state_info->time < 50)
+            GetTickCount() - key_state_info->time < 5)
         {
             /* use cached value */
             return 0;
