# $OpenBSD: disktab,v 1.4 2010/07/02 20:33:54 tedu Exp $

# Leave nc=16; adjust size using: ns
rdroot|ramdiskroot|RAM-disk root FS image:\
	:ty=simulated:se#512:nc#16:nt#2:ns#256:\
	:ta=4.2BSD:oa#0:pa#8192:fa#512:ba#4096:\
	:ob#0:pb#0:oc#0:pc#8192:

# pseudo-geometry taken from rd7945
miniroot:\
	:ty=winchester:ns#16:nt#7:nc#968:\
	:pa#10240:ba#8192:fa#1024:

floppy|floppy3|3in|3.5in High Density Floppy:\
	:ty=floppy:se#512:nt#2:rm#300:ns#18:nc#80:\
	:pa#2880:oa#0:ba#4096:fa#512:\
	:pb#2880:ob#0:\
	:pc#2880:oc#0:

